
**Boot accu’s laden via netspanning 230 Volt**  
Druk op de knop Batt.Prog.stop en naar Batt/program batt memory**.**

De keuze kan je maken door op dec of inc knoppen te drukken.

Druk op start

Maak nu de keuze uit welke batterij die je wilt laden

Batt memory 1 voor de Boot batterij normaal te laden aan 0.6 aH

Batt memory 2 voor de Boot batterij batterij snel te laden aan 1.2 aH

Batt memory 3 voor de Dieptemeter Lood batterij te laden aan 0.2 aH

Batt memory 4 voor de Zender NIMh batterij te laden aan 1.0A ( NIMH )

Batt memory 5 voor de grote auto PB batterij te laden (Pb loodbatterij) Druk dan 2 sec.op start.

Load (02) of (03) kies je door de toetsen Dec en Inc in te drukken.  
Altijd eerst stekkers in imax B6 steken en dan pas batterijen aankoppelen.

Als de batterijen geladen zijn komt er Full of Time op, koppel dan eerst de batterijen terug af en neem dan pas de stekkers uit de lader.

**Boot accu’s laden via 12 volt batterij**

Altijd eerst stekkers in imax B6 steken en dan pas batterijen aankoppelen  
Als de batterijen geladen zijn, koppel ze eerst af en neem dan de stekker uit de lader

**Grote auto batterij laden via netspanning 230 Volt**

Druk op knop batt.prog.stop en ga naar Batt/program batt memory

Druk op start ,ga naar batt memory (05) (PB) druk dan 2 x 2 sec op start

Load (05) kies je door de toetsen Dec en Inc in te drukken.

Voor grote batterij te laden de capaciteit van de batterij delen door 10 VB : 40 Ah op 4Ah zetten   
Zijn de batterijen zwaarder dan 50 Ah dan mag je op 5.0 Ah laden

**Zender laden via netspanning**

Nooit omvormer rechtstreeks aansluiten op zender

Druk op knop batt.prog .stop en ga naar Batt /program batt memory Druk op start

ga naar Batt memory (04)( NiMH) druk dan 2 x 2 sec op start

Ps. Als de batterij vol is komt er FULL of Time op.

Load (04) kies je door de toetsen Dec en Inc in te drukken

Zender nooit op zetten tijdens het laden,Zender nooit op PB laden

**Zender laden via auto batterij 12 Volt**


Druk op knop batt.Type.stop en ga naar att/program batt memory**.**

Druk op start ,ga naar batt memory 04)( NiMH) druk dan 3 sec op start ( dit 2x)

Load (04) kies je door de toetsen Dec en Inc in te drukken

Nooit deze stekker rechtstreeks aansluiten op zender

Zender nooit op zetten tijdens het laden



**Kabels**1 : Kabel voor imax b6 aan te sluiten op 12 V accu

**Deze kabel nooit gebruiken voor zender te laden**:   
2 : verbindingskabel voor kabel 3-4-5  
3: Kabel voor zender te laden   
4 :Kabel voor auto accu te laden

5:Enkel kabel voor boot batterijen te laden  
6:Dubbel kabel voor boot batterijen te laden

**Zender nooit op PB laden  
  
Altijd goed opletten dat je nooit de + (rode draad) en de – (zwarte draad) tegen elkaar laat komen terwijl er een batterij is op aan gesloten   
Nooit de zender aanzetten terwijl deze aan het laden is**