**Boot accu’s laden via 12 volt batterijen**  
Voor 1 batterij te laden PB Manual C:0.6 A  
Voor 2 batterijen te laden PB Manual C:1.2 A  
Voor 3 batterijen te laden PB Manual C:1.8 A

Altijd eerst stekkers in Ultramat steken en dan pas batterijen aankoppelen


Als de instellingen juist zijn ingesteld dan op start drukken.

**Grote auto batterij laden via netspanning 230 Volt**

Voor grote batterij te laden de capaciteit van de batterij delen door 10  
VB : 40 Ah op 4Ah zetten

Zijn de batterijen zwaarder dan 50 Ah dan mag je op 5.0 Ah laden   
PB Manual C:5.0Ah

**Kabels**1 : Kabel voor Ultramat aan te sluiten op 12 V accu   
**Deze kabel nooit gebruiken voor zender te laden**:   
2 : Kabel voor grote batterij te laden via Ultramat 230V



- Kabel 1 & 2 kan je verbinden aan elkaar zie boot accu’s laden via 12 V  
3 Kabel voor zender te laden ( Graunper + robbe )  
4 :Dubbel kabel voor boot batterijen te laden  
5:Enkel kabel voor boot batterijen te laden


**Zender nooit op PB laden  
  
Altijd goed opletten dat je nooit de + (rode draad) en de – (zwarte draad) tegen elkaar laat komen terwijl er een batterij is op aan gesloten   
Nooit de zender aanzetten terwijl deze aan het laden is**

**Zender laden via netspanning**

Nooit omvormer rechtstreeks aansluiten op zender

Zender laden op NiHM manual C:1.0 A


Zender nooit op zetten tijdens het laden  
Zender nooit op PB Manual laden

**Zender laden via auto batterij 12 Volt**

Zender laden op NiMH Manual C:1.0 A

Nooit deze stekker rechtstreeks aansluiten op zender

Zender nooit op zetten tijdens het laden

** Boot accu’s laden via netspanning 230 Volt**  
Voor 1 batterij te laden PB Manual C:0.6 A  
Voor 2 batterijen te laden PB Manual C:1.2 A  
Voor 3 batterijen te laden PB Manual C:1.8 A

Altijd eerst stekkers in Ultramat steken en dan pas batterijen aankoppelen.

Als de batterijen geladen zijn koppel dan eerst de batterijen terug af en neem dan pas de stekkers uit de ultramat lader.

Als de instellingen juist zijn ingesteld dan op start drukken.